[bookmark: _GoBack]  康平县2021年农村危房改造
最低施工标准

依据沈阳市房产局印发《关于做好2021年农村危房改造有关工作的通知》及沈阳市保障性安居工程领导小组办公室印发《关于下达2021年农村危房改造任务的通知》和康平县人民政府2021年4月28日县长办公会议纪要要求，2021年农村危房改造补助标准为:建档立卡贫困户D级5.5万元/户、C级1万元/户；低保户、五保户D级5.5万元/户、C级0.8万元/户。依据建村〔2017〕47号《住房城乡建设部关于加强农村危房改造质量安全管理工作的通知》要求，结合我县实际情况，特制定我县2021年危房改造最低施工标准：
一、补助资金为5.5万元的最低施工标准
（一）建筑面积：每户不得低于60㎡。
（二）基础部分
1.毛石基础（按危房改造施工图集施工）；
2.地梁C25砼（按危房改造施工图集施工），乡镇检验并附照片；
（三）主体部分
1.外墙为370mm的红砖砌体，采用水泥砂浆砌筑；
2.间墙要有基础，墙体厚度不得低于120mm的红砖砌体，采用水泥砂浆砌筑；
3.圈梁C25砼（按危房改造施工图集施工），乡镇检验并附照片；
4.檐口高度不低于2.8m。
（四）屋面部分
采用不低于10cm厚防火岩棉保温彩钢（按危房改造施工图集施工）。
（五）装饰装修部分
1.中等以上材质进户门1扇，木质套装分户门2扇（带锁）；
2.断桥两侧平开窗户5扇（中等以上材质），配带窗台板；
3.一铺火炕，配带炕沿板；
4.一个灶台，配带白钢台面；
5.东西2间房屋铺设地砖，中间房屋地面铺设防滑地砖；
6.PVC棚，配带一层保温板；
7.具备基本供电线路和照明灯具；
8.内外墙粉刷涂料（外墙为天蓝色或暖灰色，内墙为白色）；
（六）室内地热
    柴煤两用锅炉（供热面积不小于120㎡）、分水器、（铜制，不少于6路）、屏蔽泵、温控器、加水盒，地热铺设前，地面须夯实、做硬覆盖、用砖碴或细石混凝土（厚度不小于6cm）、地热棉、地热板、地热管与管之间不得大于20cm,(地热铺设完后报乡镇检验并附照片)；
（七）其他
1.房屋四周做散水（水泥砂浆抹面），正面及背面散水宽度不少于800mm、两侧散水宽度不小于500mm；
2.烟囱1个。
二、C级危房最低施工标准
按照鉴定报告中相应的危险点进行加固修缮，解除危险点。建档立卡户实际投入资金不少于1万元/户，低保户、五保户投入资金不少于0.8万元/户。
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